$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000004701, lin=000000000069, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '8x10mm_(TY150)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RAHVQ221M1TEH0002')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '2.5mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '3.5mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '3mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RAHVQ221M1TEH0002,220[uF],+/-20[%],8x10[mm],25[V],22[mOhm],740[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
;RAHVQ151M1GEH0002,150[uF],+/-20[%],8x10[mm],35[V],22[mOhm],710[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
;RAHVQ680M1UEH0002,68[uF],+/-20[%],8x10[mm],50[V],30[mOhm],660[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
;RAHVQ330M4EEH0002,33[uF],+/-20[%],8x10[mm],63[V],30[mOhm],610[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '8x10mm_(TY150)'
$begin '10x10mm_(TY150)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RAHVQ331M1TFH0002X')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '2.5mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '4mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '4mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RAHVQ331M1TFH0002X,330[uF],+/-20[%],10x10[mm],25[V],20[mOhm],850[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
;RAHVQ271M1GFH0002X,270[uF],+/-20[%],10x10[mm],35[V],20[mOhm],830[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
;RAHVQ101M1UFH0002X,100[uF],+/-20[%],10x10[mm],50[V],28[mOhm],800[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
;RAHVQ560M4EFH0002X,56[uF],+/-20[%],10x10[mm],63[V],28[mOhm],710[mArms],1000[hr] at 150[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '10x10mm_(TY150)'
$begin 'CompInfo'
	'8x10mm_(TY150)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Powertrain_and_Safety)', 'UserLibrary ')
	'10x10mm_(TY150)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Powertrain_and_Safety)', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'8x10mm_(TY150)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'10x10mm_(TY150)'(pos=2257, lin=38, lvl=0)
		CompInfo(pos=4154, lin=65, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=4701, lin=69, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
