$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000005750, lin=000000000073, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '1608L_(TY166)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	Terminal('4', '4', 'A', false, 3, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TST1M18D1G57LM0CYT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 %3 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 %3 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TST1M18D1G57LM0CYT,Bluetooth/Wi-Fi/GNSS,Triplexer,1.6x0.8[mm],0.65[mm],-,617MHz - 1606MHz,5150MHz - 7125MHz,2400MHz - 2500MHz,10MHz - 20GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608L_(TY166)'
$begin '2520L_(TY166)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	Terminal('4', '4', 'A', false, 3, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TST1N22D2G05LV0JXT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 %3 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 %3 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TST1N22D2G05LV0JXT,5G/Wi-Fi,Triplexer,2.5x2.0[mm],0.65[mm],-,617MHz - 2690MHz,5150MHz - 7125MHz,3300MHz - 4200MHz,500MHz - 18.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2520L_(TY166)'
$begin '2520L2_(TY166)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	Terminal('4', '4', 'A', false, 3, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TST1N22D829MLV0H2T')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 %3 0 0 0 0 np=4 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 %3 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 %3 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s4p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TST1N22D829MLV0H2T,LTE/5G,Triplexer,2.5x2.0[mm],0.65[mm],-,450MHz - 960MHz,3300MHz - 5950MHz,1427MHz - 2690MHz,100MHz - 8.1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2520L2_(TY166)'
$begin 'CompInfo'
	'1608L_(TY166)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'tpx_TY', '', 'TPX_1608L_S_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2520L_(TY166)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'tpx_TY', '', 'TPX_2520L_S_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2520L2_(TY166)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'tpx_TY', '', 'TPX_2520L_S2_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'1608L_(TY166)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'2520L_(TY166)'(pos=1936, lin=30, lvl=0)
		'2520L2_(TY166)'(pos=3493, lin=49, lvl=0)
		CompInfo(pos=5048, lin=68, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=5750, lin=73, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
