$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000006526, lin=000000000085, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '1608_(TY082)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'LMCNF1608KKTR24MA')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('L', 'RHD', '', '1.6mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '0.8mm')
		VariableProp('A', 'RHD', '', '0.7mm')
		VariableProp('B', 'RHD', '', '0.9mm')
		VariableProp('C', 'RHD', '', '1mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Inductance,Tolerance,Case Size,Thickness,Rated Current,Rated Current2,DC Resistance (MAX),SRF (MIN),Frequency Range\
;LMCNF1608KKTR24MA,0.24[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],3.2[A] (dL = 30[%]),3.8[A] (dT = 40[degC]),35[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF1608KKTR33MA,0.33[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],2.8[A] (dL = 30[%]),3.3[A] (dT = 40[degC]),46[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF1608KKTR47MA,0.47[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],2.6[A] (dL = 30[%]),3[A] (dT = 40[degC]),65[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF1608KKTR56MA,0.56[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],2.3[A] (dL = 30[%]),2.5[A] (dT = 40[degC]),80[mOhm],-,10kHz - 120MHz\
;LMCNF1608KKTR24MAD,0.24[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],3.2[A] (dL = 30[%]),3.8[A] (dT = 40[degC]),35[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF1608KKTR33MAD,0.33[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],2.8[A] (dL = 30[%]),3.3[A] (dT = 40[degC]),46[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF1608KKTR47MAD,0.47[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],2.6[A] (dL = 30[%]),3[A] (dT = 40[degC]),65[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF1608KKTR56MAD,0.56[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],1.0[mm],2.3[A] (dL = 30[%]),2.5[A] (dT = 40[degC]),80[mOhm],-,10kHz - 120MHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608_(TY082)'
$begin '2012_(TY082)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'LMCNF2012KKTR24MA')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('L', 'RHD', '', '2mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '1.25mm')
		VariableProp('A', 'RHD', '', '0.95mm')
		VariableProp('B', 'RHD', '', '0.8mm')
		VariableProp('C', 'RHD', '', '1.4mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Inductance,Tolerance,Case Size,Thickness,Rated Current,Rated Current2,DC Resistance (MAX),SRF (MIN),Frequency Range\
;LMCNF2012KKTR24MA,0.24[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],4.8[A] (dL = 30[%]),5.4[A] (dT = 40[degC]),19[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR33MA,0.33[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],4.4[A] (dL = 30[%]),4.5[A] (dT = 40[degC]),28[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR47MA,0.47[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],3.8[A] (dL = 30[%]),3.8[A] (dT = 40[degC]),38[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR56MA,0.56[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],3.4[A] (dL = 30[%]),3.2[A] (dT = 40[degC]),47[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKT1R0MA,1[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],2.7[A] (dL = 30[%]),2.7[A] (dT = 40[degC]),80[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKT2R2MA,2.2[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],2.4[A] (dL = 30[%]),1.4[A] (dT = 40[degC]),240[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR24MAD,0.24[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],4.8[A] (dL = 30[%]),5.4[A] (dT = 40[degC]),19[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR33MAD,0.33[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],4.4[A] (dL = 30[%]),4.5[A] (dT = 40[degC]),28[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR47MAD,0.47[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],3.8[A] (dL = 30[%]),3.8[A] (dT = 40[degC]),38[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKTR56MAD,0.56[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],3.4[A] (dL = 30[%]),3.2[A] (dT = 40[degC]),47[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKT1R0MAD,1[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],2.7[A] (dL = 30[%]),2.7[A] (dT = 40[degC]),80[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
;LMCNF2012KKT2R2MAD,2.2[uH],+/-20[%],2.0x1.25[mm],1.0[mm],2.4[A] (dL = 30[%]),1.4[A] (dT = 40[degC]),240[mOhm],-,10kHz - 100MHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2012_(TY082)'
$begin 'CompInfo'
	'1608_(TY082)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'indv_TY', '', 'FootPrint_TY', '', '', '', 'ind.bmp', 'TaiyoYuden\\Inductor\\Medical_(International_Class_III)', 'UserLibrary ')
	'2012_(TY082)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'indv_TY', '', 'FootPrint_TY', '', '', '', 'ind.bmp', 'TaiyoYuden\\Inductor\\Medical_(International_Class_III)', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'1608_(TY082)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'2012_(TY082)'(pos=2941, lin=44, lvl=0)
		CompInfo(pos=6034, lin=81, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=6526, lin=85, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
