$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000005733, lin=000000000078, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '2016_(TY035)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'LSENC2016KKTR24M')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('L', 'RHD', '', '2mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '1.6mm')
		VariableProp('A', 'RHD', '', '0.7mm')
		VariableProp('B', 'RHD', '', '0.8mm')
		VariableProp('C', 'RHD', '', '1.8mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Inductance,Tolerance,Case Size,Thickness,Rated Current,Rated Current2,DC Resistance (MAX),SRF (MIN),Frequency Range\
;LSENC2016KKTR24M,0.24[uH],+/-20[%],2.0x1.6[mm],1.0[mm],6750[mA] (dL = 30[%]),5400[mA] (dT = 40[degC]),0.0197[Ohm],-,100kHz - 272.98108MHz\
;LSENC2016KKTR33M,0.33[uH],+/-20[%],2.0x1.6[mm],1.0[mm],5500[mA] (dL = 30[%]),4800[mA] (dT = 40[degC]),0.025[Ohm],-,100kHz - 218.972167MHz\
;LSENC2016KKTR47M,0.47[uH],+/-20[%],2.0x1.6[mm],1.0[mm],4500[mA] (dL = 30[%]),4300[mA] (dT = 40[degC]),0.03[Ohm],-,100kHz - 189.042664MHz\
;LSENC2016KKTR68M,0.68[uH],+/-20[%],2.0x1.6[mm],1.0[mm],3800[mA] (dL = 30[%]),3300[mA] (dT = 40[degC]),0.052[Ohm],-,100kHz - 193.730505MHz\
;LSENC2016KKT1R0M,1[uH],+/-20[%],2.0x1.6[mm],1.0[mm],3600[mA] (dL = 30[%]),3100[mA] (dT = 40[degC]),0.06[Ohm],-,100kHz - 147.97148MHz\
;LSENC2016KKT2R2M,2.2[uH],+/-20[%],2.0x1.6[mm],1.0[mm],2400[mA] (dL = 30[%]),1900[mA] (dT = 40[degC]),0.15[Ohm],-,100kHz - 134.160692MHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2016_(TY035)'
$begin '2520_(TY035)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'LSENC2520KKTR33M')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('L', 'RHD', '', '2.5mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '2mm')
		VariableProp('A', 'RHD', '', '0.9mm')
		VariableProp('B', 'RHD', '', '1mm')
		VariableProp('C', 'RHD', '', '2.2mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Inductance,Tolerance,Case Size,Thickness,Rated Current,Rated Current2,DC Resistance (MAX),SRF (MIN),Frequency Range\
;LSENC2520KKTR33M,0.33[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],6400[mA] (dL = 30[%]),5100[mA] (dT = 40[degC]),0.022[Ohm],-,100kHz - 175.64884MHz\
;LSENC2520KKTR47M,0.47[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],5900[mA] (dL = 30[%]),4800[mA] (dT = 40[degC]),0.025[Ohm],-,100kHz - 163.203978MHz\
;LSENC2520KKT1R0M,1[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],4300[mA] (dL = 30[%]),3300[mA] (dT = 40[degC]),0.053[Ohm],-,100kHz - 105.0131MHz\
;LSENC2520KKT1R5M,1.5[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],3200[mA] (dL = 30[%]),2800[mA] (dT = 40[degC]),0.069[Ohm],-,100kHz - 99.992428MHz\
;LSENC2520KKT2R2M,2.2[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],3100[mA] (dL = 30[%]),2400[mA] (dT = 40[degC]),0.097[Ohm],-,100kHz - 92.907885MHz\
;LSENC2520KKT3R3M,3.3[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],1800[mA] (dL = 30[%]),2000[mA] (dT = 40[degC]),0.144[Ohm],-,100kHz - 74.526194MHz\
;LSENC2520KKT4R7M,4.7[uH],+/-20[%],2.5x2.0[mm],1.0[mm],1600[mA] (dL = 30[%]),1500[mA] (dT = 40[degC]),0.24[Ohm],-,100kHz - 76.374279MHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2520_(TY035)'
$begin 'CompInfo'
	'2016_(TY035)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'indv_TY', '', 'FootPrint_TY', '', '', '', 'ind.bmp', 'TaiyoYuden\\Inductor\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2520_(TY035)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'indv_TY', '', 'FootPrint_TY', '', '', '', 'ind.bmp', 'TaiyoYuden\\Inductor\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'2016_(TY035)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'2520_(TY035)'(pos=2756, lin=42, lvl=0)
		CompInfo(pos=5273, lin=74, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=5733, lin=78, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
