$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000016643, lin=000000000192, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '1005L_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1M15H829MLM0DZT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1M15H829MLM0DZT,W-CDMA/CDMA/GSM/LTE/5G,Diplexer,1.0x0.5[mm],0.4[mm],-,699MHz - 960MHz,1710MHz - 2690MHz,-,100MHz - 8.1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1005L_(TY165)'
$begin '1608_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N18D2G45NV042T')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N18D2G45NV042T,Bluetooth/Wi-Fi,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.65[mm],-,1558MHz - 2500MHz,4900MHz - 5950MHz,-,500MHz - 20GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608_(TY165)'
$begin '1608_2_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N18D2G45NV077T')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N18D2G45NV077T,Bluetooth/Wi-Fi,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.65[mm],-,1558MHz - 2500MHz,4900MHz - 5950MHz,-,500MHz - 20GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608_2_(TY165)'
$begin '1608L_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N18D2G45LV0JZT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N18D2G45LV0JZT,LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.65[mm],-,2400MHz - 2500MHz,5150MHz - 7125MHz,-,100MHz - 18.1GHz\
;TSD1N18B829MLV0D4T,LTE/5G,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.8[mm],-,617MHz - 960MHz,1427MHz - 2690MHz,-,500MHz - 8.5GHz\
;TSD1N18B1G79LS0FHT,LTE/5G,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.8[mm],-,1710MHz - 1920MHz,2496MHz - 2690MHz,-,500MHz - 3.5GHz\
;TSD1N18B2G05LV0CST,LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.8[mm],-,617MHz - 2690MHz,3300MHz - 5950MHz,-,500MHz - 6.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608L_(TY165)'
$begin '1608L2_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N18D2G45LV0L4T')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N18D2G45LV0L4T,LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.65[mm],-,2400MHz - 2500MHz,5150MHz - 7125MHz,-,100MHz - 18.1GHz\
;TSD1N18B829MLV0CZT,LTE/5G,Diplexer,1.6x0.8[mm],0.8[mm],-,617MHz - 960MHz,1427MHz - 2690MHz,-,500MHz - 8.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608L2_(TY165)'
$begin '2012L_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N21C1G19LV0KRT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N21C1G19LV0KRT,GNSS,Diplexer,2.0x1.25[mm],0.7[mm],-,1166MHz - 1249MHz,1559MHz - 1606MHz,-,100MHz - 10.1GHz\
;TSD1N21C1G70LV0CLT,LTE/5G/Wi-Fi,Diplexer,2.0x1.25[mm],0.7[mm],-,617MHz - 2690MHz,3300MHz - 5925MHz,-,500MHz - 6.5GHz\
;TSD1N21D1G09LW0JCT,LTE/5G,Diplexer,2.0x1.25[mm],0.65[mm],-,617MHz - 1517MHz,1710MHz - 2690MHz,-,50MHz - 8.05GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2012L_(TY165)'
$begin '2012L2_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N21C1G70LV0HUT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N21C1G70LV0HUT,LTE/5G/Wi-Fi,Diplexer,2.0x1.25[mm],0.7[mm],-,617MHz - 2690MHz,3300MHz - 5925MHz,-,500MHz - 6.5GHz\
;TSD1N21C3G20LV0KZT,5G/UWB,Diplexer,2.0x1.25[mm],0.7[mm],-,1400MHz - 5000MHz,6240MHz - 8250MHz,-,500MHz - 19.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2012L2_(TY165)'
$begin '2012L3_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N21A829MLV0H9T')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N21A829MLV0H9T,LTE/5G,Diplexer,2.0x1.25[mm],1.0[mm],-,617MHz - 960MHz,1427MHz - 5925MHz,-,500MHz - 6.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2012L3_(TY165)'
$begin '2012L4_(TY165)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	Terminal('3', '3', 'A', false, 2, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSD1N21A829MLV0JJT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 %2 0 0 0 np=3 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 %2 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s3p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSD1N21A829MLV0JJT,LTE/5G,Diplexer,2.0x1.25[mm],1.0[mm],-,617MHz - 960MHz,1427MHz - 5925MHz,-,500MHz - 6.5GHz\
;TSD1N21A1G95LV0ENT,LTE/5G,Diplexer,2.0x1.25[mm],1.0[mm],-,617MHz - 2200MHz,2496MHz - 5000MHz,-,50MHz - 8.05GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '2012L4_(TY165)'
$begin 'CompInfo'
	'1005L_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_1005L_S_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'1608_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_1608_S_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'1608_2_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_1608_S2_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'1608L_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_1608L_S_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'1608L2_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_1608L_S2_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2012L_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_2012L_S_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2012L2_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_2012L_S2_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2012L3_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_2012L_S3_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'2012L4_(TY165)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'dpx_TY', '', 'DPX_2012L_S4_TY', '', '', '', 'bbpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'1005L_(TY165)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'1608_(TY165)'(pos=1854, lin=29, lvl=0)
		'1608_2_(TY165)'(pos=3331, lin=47, lvl=0)
		'1608L_(TY165)'(pos=4812, lin=65, lvl=0)
		'1608L2_(TY165)'(pos=6652, lin=86, lvl=0)
		'2012L_(TY165)'(pos=8253, lin=105, lvl=0)
		'2012L2_(TY165)'(pos=9956, lin=125, lvl=0)
		'2012L3_(TY165)'(pos=11549, lin=144, lvl=0)
		'2012L4_(TY165)'(pos=13020, lin=162, lvl=0)
		CompInfo(pos=14604, lin=181, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=16643, lin=192, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
