$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000003238, lin=000000000049, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '1608_(TY111)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'LLQBB160808T1R0M')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('L', 'RHD', '', '1.6mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '0.8mm')
		VariableProp('A', 'RHD', '', '0.55mm')
		VariableProp('B', 'RHD', '', '0.7mm')
		VariableProp('C', 'RHD', '', '1mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Inductance,Tolerance,Case Size,Thickness,Rated Current,Rated Current2,DC Resistance (MAX),SRF (MIN),Frequency Range\
;LLQBB160808T1R0M,1[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],230[mA],-,0.117[Ohm],100[MHz],100kHz - 1.8GHz\
;LLQBB160808T2R2M,2.2[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],160[mA],-,0.221[Ohm],80[MHz],100kHz - 1.8GHz\
;LLQBB160808T3R3M,3.3[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],130[mA],-,0.286[Ohm],60[MHz],100kHz - 692.442054MHz\
;LLQBB160808T4R7M,4.7[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],110[mA],-,0.312[Ohm],45[MHz],100kHz - 293.796821MHz\
;LLQBB160808T100K,10[uH],+/-10[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],80[mA],-,0.468[Ohm],32[MHz],100kHz - 348.750116MHz\
;LLQBB160808T100M,10[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],80[mA],-,0.468[Ohm],32[MHz],100kHz - 348.750116MHz\
;LLQBB160808T220K,22[uH],+/-10[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],50[mA],-,1.3[Ohm],16[MHz],100kHz - 301.082333MHz\
;LLQBB160808T220M,22[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],50[mA],-,1.3[Ohm],16[MHz],100kHz - 301.082333MHz\
;LLQBB160808T470K,47[uH],+/-10[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],35[mA],-,3.25[Ohm],11[MHz],100kHz - 324.04089MHz\
;LLQBB160808T470M,47[uH],+/-20[%],1.6x0.8[mm],0.8[mm],35[mA],-,3.25[Ohm],11[MHz],100kHz - 324.04089MHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608_(TY111)'
$begin 'CompInfo'
	'1608_(TY111)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'indv_TY', '', 'FootPrint_TY', '', '', '', 'ind.bmp', 'TaiyoYuden\\Inductor\\Medical_(International_Class_I_and_II)', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'1608_(TY111)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		CompInfo(pos=2970, lin=46, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=3238, lin=49, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
