$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000015, sec=000000000001)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000001784, lin=000000000057, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin 'FootPrint2_TY'
	ModTime=1762920901
	Library='TaiyoYuden\\_FootPrint\\FootPrint2_TY'
	LibLocation='UserLibrary '
	OkayToMirror=false
	DefUnits='mm'
	NIdx=102
	$begin 'Lyrs'
		Layer(N='Assembly Top', ID=0, T='assembly', TB='top', Col=16711680, Pat=4)
		SLayer(Layer(N='Top', ID=1, T='signal', TB='top', Col=8355711, Pat=4), Elev='none')
		Layer(N='Symbols', ID=2, T='symbol', Col=4144959, Pat=17)
		Layer(N='Measures', ID=3, T='measures', Col=4144959, Pat=3)
		Layer(N='Rats', ID=4, T='rat', Col=16711680, Pat=1)
		Layer(N='Errors', ID=5, T='error', Col=255, Pat=1, L=true)
	$end 'Lyrs'
	ActLyr='Top'
	Tol(2e-009, 1e-008, 1e-012)
	$begin 'Prims'
		rect(Id=10003, Lyr=1, N='rect101', x='0mm', y='(Y+W)/2', w='X', h='Y')
		rect(Id=10103, Lyr=1, N='rect102', x='0mm', y='-(Y+W)/2', w='X', h='Y')
	$end 'Prims'
	$begin 'Pins'
		$begin 'Pin'
			Port(Id=0, N='1')
			Rot('90deg')
			Off(x='0mm', y='(Y+W)/2')
			Pstk='NoPad SMT East'
			LyrMap(U='forward', F(-1, 0, -1, -1, -1, -1), B(1))
		$end 'Pin'
		$begin 'Pin'
			Port(Id=1, N='2')
			Rot('-90deg')
			Off(x='0mm', y='-(Y+W)/2')
			Pstk='NoPad SMT East'
			LyrMap(U='forward', F(-1, 0, -1, -1, -1, -1), B(1))
		$end 'Pin'
	$end 'Pins'
	$begin 'CProps'
		VariableProp('X', 'D', '', '1mm')
		VariableProp('Y', 'D', '', '1mm')
		VariableProp('W', 'D', '', '1mm')
	$end 'CProps'
$end 'FootPrint2_TY'
$begin 'DefInfo'
	FootPrint2_TY(2, 1762920901)
$end 'DefInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		FootPrint2_TY(pos=370, lin=11, lvl=0)
		DefInfo(pos=1722, lin=54, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=1784, lin=57, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
