$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000016125, lin=000000000205, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '6.3x5.8mm_(TY136)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RCHTK560M1TDC8002E')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '3mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '4mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '1.6mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RCHTK560M1TDC8002E,56[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],25[V],50[mOhm],900[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK470M1GDC8002E,47[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],35[V],60[mOhm],900[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK220M1UDC8002E,22[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],50[V],80[mOhm],750[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK100M4EDC8002E,10[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],63[V],120[mOhm],700[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK560M1TDC8002B,56[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],25[V],50[mOhm],900[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK470M1GDC8002B,47[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],35[V],60[mOhm],900[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK220M1UDC8002B,22[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],50[V],80[mOhm],750[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK100M4EDC8002B,10[uF],+/-20[%],6.3x5.8[mm],63[V],120[mOhm],700[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '6.3x5.8mm_(TY136)'
$begin '6.3x7.7mm_(TY136)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RCHTK101M1TDE7002E')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '3mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '4mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '1.6mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RCHTK101M1TDE7002E,100[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],25[V],30[mOhm],1400[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK680M1GDE7002E,68[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],35[V],35[mOhm],1400[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK330M1UDE7002E,33[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],50[V],40[mOhm],1100[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK220M4EDE7002E,22[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],63[V],80[mOhm],900[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK101M1TDE7002B,100[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],25[V],30[mOhm],1400[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK680M1GDE7002B,68[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],35[V],35[mOhm],1400[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK330M1UDE7002B,33[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],50[V],40[mOhm],1100[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK220M4EDE7002B,22[uF],+/-20[%],6.3x7.7[mm],63[V],80[mOhm],900[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '6.3x7.7mm_(TY136)'
$begin '8x10mm_(TY136)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RCHTK221M1TEH0002E')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '5mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '4mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '2.5mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RCHTK221M1TEH0002E,220[uF],+/-20[%],8x10[mm],25[V],27[mOhm],1600[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK151M1GEH0002E,150[uF],+/-20[%],8x10[mm],35[V],27[mOhm],1600[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK680M1UEH0002E,68[uF],+/-20[%],8x10[mm],50[V],30[mOhm],1250[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK330M4EEH0002E,33[uF],+/-20[%],8x10[mm],63[V],40[mOhm],1100[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK220M1REH0002E,22[uF],+/-20[%],8x10[mm],80[V],45[mOhm],1100[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK221M1TEH0002B,220[uF],+/-20[%],8x10[mm],25[V],27[mOhm],1600[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK151M1GEH0002B,150[uF],+/-20[%],8x10[mm],35[V],27[mOhm],1600[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK680M1UEH0002B,68[uF],+/-20[%],8x10[mm],50[V],30[mOhm],1250[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK330M4EEH0002B,33[uF],+/-20[%],8x10[mm],63[V],40[mOhm],1100[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '8x10mm_(TY136)'
$begin '10x10mm_(TY136)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RCHTK331M1TFH0002EX')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '5mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '4.8mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '3.6mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RCHTK331M1TFH0002EX,330[uF],+/-20[%],10x10[mm],25[V],20[mOhm],2000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK271M1GFH0002EX,270[uF],+/-20[%],10x10[mm],35[V],20[mOhm],2000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK101M1UFH0002EX,100[uF],+/-20[%],10x10[mm],50[V],28[mOhm],1600[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK560M4EFH0002EX,56[uF],+/-20[%],10x10[mm],63[V],30[mOhm],1400[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK330M1RFH0002EX,33[uF],+/-20[%],10x10[mm],80[V],36[mOhm],1200[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK331M1TFH0002BX,330[uF],+/-20[%],10x10[mm],25[V],20[mOhm],2000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK271M1GFH0002BX,270[uF],+/-20[%],10x10[mm],35[V],20[mOhm],2000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK101M1UFH0002BX,100[uF],+/-20[%],10x10[mm],50[V],28[mOhm],1600[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK560M4EFH0002BX,56[uF],+/-20[%],10x10[mm],63[V],30[mOhm],1400[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '10x10mm_(TY136)'
$begin '10x12.5mm_(TY136)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RCHTK561M1TFK5002EX')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '5mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '4.8mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '3.6mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RCHTK561M1TFK5002EX,560[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],25[V],18[mOhm],3000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK391M1GFK5002EX,390[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],35[V],18[mOhm],3000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK151M1UFK5002EX,150[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],50[V],24[mOhm],2500[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK101M4EFK5002EX,100[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],63[V],26[mOhm],2000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK561M1TFK5002BX,560[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],25[V],18[mOhm],3000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK391M1GFK5002BX,390[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],35[V],18[mOhm],3000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK151M1UFK5002BX,150[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],50[V],24[mOhm],2500[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK101M4EFK5002BX,100[uF],+/-20[%],10x12.5[mm],63[V],26[mOhm],2000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '10x12.5mm_(TY136)'
$begin '12.5x13.5mm_(TY136)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'RCHTK821M1TGL5005E')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('X', 'RHD', '', '7mm')
		VariableProp('Y', 'RHD', '', '6.6mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '3.2mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Size,Rated Voltage,ESR (MAX),Ripple Current (MAX),Endurance,Frequency Range\
;RCHTK821M1TGL5005E,820[uF],+/-20[%],12.5x13.5[mm],25[V],15[mOhm],4000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK561M1GGL5005E,560[uF],+/-20[%],12.5x13.5[mm],35[V],15[mOhm],4000[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK331M1UGL5005E,330[uF],+/-20[%],12.5x13.5[mm],50[V],20[mOhm],3500[mArms],4000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK821M1TGL5005B,820[uF],+/-20[%],12.5x13.5[mm],25[V],15[mOhm],4000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK561M1GGL5005B,560[uF],+/-20[%],12.5x13.5[mm],35[V],15[mOhm],4000[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
;RCHTK331M1UGL5005B,330[uF],+/-20[%],12.5x13.5[mm],50[V],20[mOhm],3500[mArms],6000[hr] at 125[degC],100Hz - 1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '12.5x13.5mm_(TY136)'
$begin 'CompInfo'
	'6.3x5.8mm_(TY136)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
	'6.3x7.7mm_(TY136)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
	'8x10mm_(TY136)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
	'10x10mm_(TY136)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
	'10x12.5mm_(TY136)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
	'12.5x13.5mm_(TY136)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint2_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Aluminum_Electrolytic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'6.3x5.8mm_(TY136)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'6.3x7.7mm_(TY136)'(pos=2718, lin=42, lvl=0)
		'8x10mm_(TY136)'(pos=5072, lin=73, lvl=0)
		'10x10mm_(TY136)'(pos=7508, lin=105, lvl=0)
		'10x12.5mm_(TY136)'(pos=9969, lin=137, lvl=0)
		'12.5x13.5mm_(TY136)'(pos=12342, lin=168, lvl=0)
		CompInfo(pos=14498, lin=197, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=16125, lin=205, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
