$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000003205, lin=000000000051, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '0510_(TY014)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'MCRLT103SB5104MFNA01')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		TextProp('DeviceLibraryName', 'RHD', '', 'TaiyoYuden.lib')
		TextProp('NexximLibraryName', 'RHD', '', 'Nexxim_TaiyoYuden.lib')
		VariableProp('L', 'RHD', '', '0.52mm')
		VariableProp('W', 'RHD', '', '1mm')
		VariableProp('A', 'RHD', '', '0.25mm')
		VariableProp('B', 'RHD', '', '0.18mm')
		VariableProp('C', 'RHD', '', '1mm')
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'X@ID %0 %1 @Model', 'X@ID %0 %1 @Model', 1)
		ButtonProp('CircuitGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('SystemGlobalRef', 'RHD', '', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', '.lib \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@DeviceLibraryName\\"', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', '.inc \\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Netlist/@NexximLibraryName\\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Capacitance,Tolerance,Case Size,Thickness,Rated Voltage,Temperature Characteristics,Frequency Range\
;MCRLT103SB5104MFNA01,0.1[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],25[V],X5R,10kHz - 3GHz\
;MCRLE103SB5224MFNA01,0.22[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],16[V],X5R,10kHz - 3GHz\
;MCRLL103SB5474MFNA01,0.47[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],10[V],X5R,10kHz - 3GHz\
;MCRLA103SB5105MFNA01,1[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],4[V],X5R,1kHz - 3GHz\
;MCRLE103SC6104MFNA01,0.1[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],16[V],X6S,10kHz - 3GHz\
;MCRLL103SC6224MFNA01,0.22[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],10[V],X6S,10kHz - 3GHz\
;MCRLJ103SC6474MFNA01,0.47[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],6.3[V],X6S,10kHz - 3GHz\
;MCRLA103SC6474MFNA01,0.47[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],4[V],X6S,10kHz - 3GHz\
;MCRLL103SC7104MFNA01,0.1[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],10[V],X7S,10kHz - 3GHz\
;MCRLJ103SC7104MFNA01,0.1[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],6.3[V],X7S,10kHz - 3GHz\
;MCRLJ103SC7224MFNA01,0.22[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],6.3[V],X7S,10kHz - 3GHz\
;MCRLA103SC7224MFNA01,0.22[uF],+/-20[%],0.52x1.0[mm],0.3[mm],4[V],X7S,10kHz - 3GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '0510_(TY014)'
$begin 'CompInfo'
	'0510_(TY014)'(4294901765, 2, 'Equivalent Model (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'capv_TY', '', 'FootPrint_TY', '', '', '', 'cap.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_Capacitor\\Automotive_(Body_Chasis_and_Infotainment)', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'0510_(TY014)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		CompInfo(pos=2925, lin=48, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=3205, lin=51, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
