$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000004295, lin=000000000055, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '1005L_(TY163)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSL1N15H829MLS0GZT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSL1N15H829MLS0GZT,LTE,Low Pass Filter,1.0x0.5[mm],0.4[mm],617MHz - 960MHz,-,-,-,100MHz - 8.1GHz\
;TSL1N15H1G72LV0FLT,LTE,Low Pass Filter,1.0x0.5[mm],0.4[mm],1426MHz - 2200MHz,-,-,-,1GHz - 8GHz\
;TSL1N15H2G55LS0FAT,LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi,Low Pass Filter,1.0x0.5[mm],0.4[mm],1710MHz - 2700MHz,-,-,-,1GHz - 8.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1005L_(TY163)'
$begin '1608L_(TY163)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSL1N18D829MLV0FDT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSL1N18D829MLV0FDT,LTE,Low Pass Filter,1.6x0.8[mm],0.65[mm],698MHz - 960MHz,-,-,-,500MHz - 8.5GHz\
;TSL1N18D1G86LC0EDT,LTE,Low Pass Filter,1.6x0.8[mm],0.65[mm],1710MHz - 2025MHz,-,-,-,500MHz - 12.5GHz\
;TSL1N18D2G20LV0G9T,W-CDMA/CDMA/GSM/LTE/5G,Low Pass Filter,1.6x0.8[mm],0.65[mm],1700MHz - 2700MHz,-,-,-,500MHz - 8.5GHz\
;TSL1N18D1G68LV0DTT,LTE/NB-IOT,Low Pass Filter,1.6x0.8[mm],0.65[mm],617MHz - 2690MHz,-,-,-,500MHz - 12.5GHz\
;TSL1N18D1G65LV0KKT,LTE/5G/Bluetooth/Wi-Fi,Low Pass Filter,1.6x0.8[mm],0.65[mm],617MHz - 2690MHz,-,-,-,500MHz - 8.5GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608L_(TY163)'
$begin 'CompInfo'
	'1005L_(TY163)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'lpf_TY', '', 'LPF_1005L_S_TY', '', '', '', 'blpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
	'1608L_(TY163)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'lpf_TY', '', 'LPF_1608L_S_TY', '', '', '', 'blpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'1005L_(TY163)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		'1608L_(TY163)'(pos=1974, lin=30, lvl=0)
		CompInfo(pos=3817, lin=51, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=4295, lin=55, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
