$begin '$base_index$'
  $begin 'properties'
    all_levels=000000000000
    time(year=000000002025, month=000000000011, day=000000000012, hour=000000000013, min=000000000010, sec=000000000036)
    version=000000000000
  $end 'properties'
  $begin '$base_index$'
    $index$(pos=000000002019, lin=000000000031, lvl=000000000000)
  $end '$base_index$'
$end '$base_index$'
$begin '1608L_(TY164)'
	Refbase='X'
	NumParts=1
	Terminal('1', '1', 'A', false, 0, 0, 0)
	Terminal('2', '2', 'A', false, 1, 0, 0)
	$begin 'Parameters'
		TextProp('Model', 'RD', '', 'TSH1N18D2G49LS0FBT')
		ButtonProp('VComp', 'OID', '', 'Choose Model', '', 0)
		ButtonProp('CircuitNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('SystemNetList', 'RHD', '', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 'nport:@ID %0 %1 0 0 np=2 file="$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p " dc=SO interp=Cubic', 1)
		ButtonProp('NexximNetList', 'RHD', '', 'S@ID %0 %1 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 'S@ID %0 %1 0 FQMODEL=\\"@(Model)\\" Zo=50', 1)
		ButtonProp('NexximGlobalRef', 'RHD', '', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p \\"', '.model @(model) S TSTONEFILE=\\"$USERLIB/TaiyoYuden/_Sparameter/@(Model).s2p \\"', 1)
		TextProp('ModelList', 'RHD', '', 'Model,Application,Type,Case Size,Thickness,Passband,Passband (Low),Passband (Mid),Passband (High),Frequency Range\
;TSH1N18D2G49LS0FBT,LTE,High Pass Filter,1.6x0.8[mm],0.65[mm],2300MHz - 2690MHz,-,-,-,100MHz - 6.1GHz\
')
	$end 'Parameters'
$end '1608L_(TY164)'
$begin 'CompInfo'
	'1608L_(TY164)'(4294901765, 2, 'Measured Data (All Rights Reserved)', 1762920636, 'Taiyo Yuden', 'hpf_TY', '', 'HPF_1608L_S_TY', '', '', '', 'bhpf.bmp', 'TaiyoYuden\\Ceramic_RF_Device\\General_Equipment', 'UserLibrary ')
$end 'CompInfo'
$begin '$index$'
	$begin '$index$'
		'1608L_(TY164)'(pos=370, lin=11, lvl=0)
		CompInfo(pos=1763, lin=28, lvl=0)
		$base_index$(pos=0, lin=1, lvl=0)
		$index$(pos=2019, lin=31, lvl=0)
	$end '$index$'
$end '$index$'
